**Einzelwaschtisch Modell Akzent Integra**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück gegossen, Länge 800 mm, beidseitig geschlossen, mit vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 80 mm, mit Wandanschlussprofil

30 mm mit Hohlkehle, Tiefe 450/340 mm, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

**Akzent Integra** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß: 540 x 408 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 450/340 mm

Frontblende: H = 80 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 30 mm

Länge Einzelwaschtisch: 800 mm

Befestigung: Wandhängend (Stockschrauben)

oder zur Auflage auf Möbel

**Modell: Akzent Integra**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)