**Ablagewaschtisch Modell Akzent**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval mit integrierter Armaturenbank, alternativ mit/ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

**Akzent** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß: 540 x 408 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 450/340 mm

Frontblende: H = 80 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 30 mm

Länge Einzelwaschtisch: 800 – 2500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1600 mm

Befestigung: Winkelkonsolen 310 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Zusatzausstattung: Seite(n) links und/oder rechts geschlossen

**Modell: Akzent**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)