**Ablagewaschtisch Modell Dejuna Pro**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Kurzhalbsäule, angeformte Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende und Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Banjoversion rechts/links lieferbar.

**Dejuna Pro** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Beckeninnenmaß: 445 x 390 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 550/260 mm

Frontblende: H = 50 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 10 mm

Länge Einzelwaschtisch: 600 – 2500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1350 mm

Befestigung: Stockschrauben,

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Zusatzausstatung: Seite(n) links und/oder rechts geschlossen

 Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts

 Haltegriff 200 x 100 mm

**Modell: Dejuna Pro**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)