**Einzelwaschtisch Modell Jerico 550 Integra**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/

Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück gegossen, Länge 650 mm, beidseitig geschlossen, unterfahrbar, mit rechteckigem Becken, ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit Frontblende 50 mm, mit zusätzlichem Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablagefläche, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, Tiefe 550 mm, mit

Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

**Jerico 550 Integra** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Beckeninnenmaß: 480 x 360 mm

Tiefe: 550 mm

Frontblende: H = 50 mm

mit Schwallrand H = 5 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 40 mm

Länge Einzelwaschtisch: 650 mm

Befestigung: Wandhängend (Stockschrauben)

oder zur Auflage auf Möbel

**Modell: Jerico 550 Integra**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[**www.varicor.de**](http://www.varicor.de)