# Ablagewaschtisch Modell Quebec-M

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem Becken mit Schlitzablauf, als Standard ohne Überlauf, alternativ mit externem Überlauf möglich, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, zur Auflage auf Möbel oder wandhängend.

**Quebec-M** ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 540 x 330 x 82 mm

Tiefe: 500 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 50 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 5 mm

Länge Einzelwaschtisch: 600 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Befestigung: zur Auflage auf Möbel oder wandhängend

 bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

• Winkelkonsole 407 mm

• Wandauflagewinkel 480 mm

Zusatzausstattung (optional): • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

 • Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Quebec-M**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

 **Waldstr. 33**

 **76571 Gaggenau**

 **Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)