# Ablagewaschtisch Modell Sinus

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, unterfahrbar, mit vorgezogenem ovalem Becken, als Standard ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle.

**Sinus** ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 470 x 355 x 90 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 500 / 380 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: 100 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 50 mm

Länge Einzelwaschtisch: 650 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.300 mm

Befestigung: Winkelkonsole 310 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm  
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung   
 (für Becken ohne Überlauf)

• Winkelkonsole 310 mm

• Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

• Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Sinus**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)