# Unterbauwaschrinne

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell, ohne Überlauf, zum fugenlosen Unterbau unter Varicor®-Tafelmaterial.

**Unterbauwaschrinne** entspricht der CE-Kennzeichnung nach EN 14296.

Länge: 700 - 1700 mm (A-/B-Maß 350 – 850 mm)

Breite (Innenmaß): 300 mm

Beckentiefe: 110 – 150 mm

Ausführung: ohne Überlauf

Zusatzausstattung: Seitliches Abschlussstück gerade: 75 x 350 x 162 mm und

124 x 350 x 162 mm

seitliches Abschlussstück halbrund: 230 x 350 mm

separat zu berücksichtigen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ausführungsvarianten als Spiel- und Waschlandschaft:**

**Einfache Rinne:**

Wasch- und Spiellandschaft bestehend aus dem Varicor®-Unterbauwaschrinnenmodul untergeklebt unter Varicor®-Tafelmaterial, Farbe frei wählbar aus dem Varicor®-Farbsortiment, Länge der Rinne variabel zwischen 800 und 1800 mm, Breite 440 mm   
(bis max. 500 mm), Breite Hahnbank 100 mm(\*.

Maße der 3-seitigen Frontschürze:

* max. 200mm bei Einbauhöhe 450 mm
* max. 300mm bei Einbauhöhe 550 mm
* max. 400mm bei Einbauhöhe 650 mm

Optional:

Wandverkleidung als Spritzschutz mindestens 200 mm ab Oberkante Hahnbank.

(\* Alternativ bei Wandauslauf: Ohne Hahnbank, Breite 380 mm

**Stufenrinne**

Wasch- und Spiellandschaft als Stufenrinne mit einer Stufe verklebt, bestehend aus zwei Varicor®-Unterbauwaschrinnenmodulen untergeklebt unter Varicor®-Tafelmaterial, Farbe frei wählbar aus dem Varicor®-Farbsortiment, Länge der Stufenrinne variabel zwischen 1500 und 3500 mm, Breite 440 mm (bis max. 500 mm), Breite Hahnbank 100 mm(\*.

Maße der 3-seitigen Frontschürze:

* max. 200mm bei Einbauhöhe 450 mm
* max. 300mm bei Einbauhöhe 550 mm
* max. 400mm bei Einbauhöhe 650 mm

Optional:

Wandverkleidung als Spritzschutz mindestens 200 mm ab Oberkante Hahnbank.(\* Alternativ bei Wandauslauf: Ohne Hahnbank, Breite 380mm

**Mehrstufige Rinne**

Wasch- und Spiellandschaft als Stufenrinne mit zwei Stufen verklebt, bestehend aus drei Varicor®-Unterbauwaschrinnenmodulen untergeklebt unter Varicor®-Tafelmaterial, Farbe frei wählbar aus dem Varicor®-Farbsortiment, Länge der Rinne variabel zwischen 2300 und 5300 mm, Breite 440 mm (bis max. 500 mm), Breite Hahnbank 100 mm(\*.

Maße der 3-seitigen Frontschürze:

* max. 200mm bei Einbauhöhe 450 mm
* max. 300mm bei Einbauhöhe 550 mm
* max. 400mm bei Einbauhöhe 650 mm

Optional:

Wandverkleidung als Spritzschutz mindestens 200 mm ab Oberkante Hahnbank.

(\* Alternativ bei Wandauslauf: Ohne Hahnbank, Breite 380 mm

Gerne sind wir auch bei der Erstellung von objektspezifischen Ausschreibungs-texten behilflich und stehen bei Fragen zu Varicor® jederzeit zur Verfügung.

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[**www.varicor.de**](http://www.varicor.de)