**Washtop®-Lösungen**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/ Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell, baukastenartig in Design und Maß aus Varicor®-Tafelware und fugenlos eingeklebtem Varicor®-Becken kundenbezogen angefertigt. Ebenso kombinierbar mit Keramik-oder Edelstahl-Waschtisch.

**Aufmaßblatt Washtop®-Lösungen:**

Zur Erstellung eines verbindlichen Angebots durch Ihren Verarbeiter werden möglichst detaillierte Informationen inklusive der Zusatzfunktionen sowie der Einbausituation vor Ort benötigt.

Bitte füllen Sie dazu das folgende Aufmaßblatt möglichst umfassend aus.

Das komplette Lieferprogramm sowie die aktuelle Farbübersicht finden Sie unter: www.varicor.com.

**Aufmaßblatt Washtop®-Lösungen:**



**A** Maße: A1 / Länge: A2 / Breite:

**B** Beckentyp: mit Überlauf ohne Überlauf für Clou-System

**C** Dekor Ablage: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**D** Dekor Becken: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E** Radius Kante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**F** Radius Becken: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**G** Seitenteil: rechts, verklebt links, verklebt

**H** Hintere Aufkantung: Höhe: mit Hohlkehle stumpf

**I** Seitliche Aufkantung. rechts links

Höhe mit Hohlkehle stumpf

**J** Frontschürze. Höhe.

**K** Schwallrand

**L** Hahnlochbohrung. rechts links

**M** Lochbohrung für Seifenspender. rechts links

**N** Funktionsausschnitte: Handtuchhalter rechts links

Kleenexbox rechts links

Kleenexbox-Abmessung:

**O** Papierabwurf: rechts links

Papierabwurf-Abmessung:

**P** Befestigungsmaterialien: **P1** / Winkelkonsole / Anzahl

**P2** / Wandauflagewinkel / Anzahl