# Ablagewaschtisch Modell Manhattan

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, als Standard ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

**Manhattan** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 500 x 460 x 90 mm

Tiefe: 635 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 145 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 150 mm

Länge Einzelwaschtisch: 650 – 2.000 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.300 mm

Befestigung: Winkelkonsole 480 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm  
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Winkelkonsole 480 mm

• Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

• Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

• Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Manhattan**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)