# Ablagewaschtisch Modell Privo

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, unterfahrbar, im Ablagebereich 20 mm , mit vorgezogenem rundem Becken, als Standard ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende,

mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

**Privo** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Beckeninnenmaß (Ø x H): Ø 355 x 85 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 550 / 250 mm

Materialstärke: 12 mm, im Ablagebereich 20 mm

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H = 10 mm

Länge Ablagewaschtisch: 700 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.500 mm

Befestigung: Stockschrauben

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm  
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung  
 (für Becken ohne Überlauf)

• Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung: • Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff)   
 200 x 40 mm

**Modell: Privo**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)